|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эмблема ОКОТЦ  620072, Екатеринбург, ул. Высоцкого, 36, тел.:(343) 310-88-00, [www.oko-ek.ru](http://www.oko-ek.ru) | **КЛАВИАТУРА Texecom RKP 16** | RKP4 |

Индикация клавиатуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы «1…16» | **В режиме отображения состояния разделов:**  - погашен, когда номер соответствующего раздела снят с охраны,  - горит ровным красным цветом, когда номер соответствующего раздела поставлен на охрану,  - неравномерно мигает красным цветом, когда в соответствующем разделе зафиксирована тревога,  - равномерно мигает при постановке на охрану во время задержки на выход.  **В режиме отображения состояния шлейфов:**  - погашен, когда соответствующая зона в норме,  - горит ровным красным, когда шлейф зоны находится в тревоге или тревога зафиксирована,  - мигает красным, когда шлейф зоны неисправен. | | |
| Громкоговоритель_1 | - мигает при охранной тревоге | **Авария_1** | - мигает оранжевым при наличии аварии или при отсутствии сети 220 В и разряженном аккумуляторе |
| Постановка на охрану_1 | - погашен, когда все разделы сняты с охраны;  - горит ровным красным цветом, когда все разделы, поставлены на охрану. | Галкка_1 | - погашен, когда индикаторы «1…16» отображают состояние разделов;  - горит ровным зеленым цветом, когда индикаторы «1…16» отображают состояние зон |

**Клавиши управления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы | клавиша для выбора раздела для постановки или снятия с охраны. | **Постановка на охрану** | клавиша постановки на охрану. |
| Архив | клавиша очистки буфера клавиатуры. | Шлейфы | клавиша переключения индикации «1…16» в режим отображения состояния зон и обратно. |


|  |
| --- |
| ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ ОБЪЕКТА |

Для постановки всех разделов, доступных пользователю, на охрану:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. очистить буфер БК клавишей Архив | 2. нажать клавишуПостановка на охрану |
| 3. набрать шестизначный код доступа пользователя. |  |

Код пользователя

XX XXXX



|  |
| --- |
| ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ РАЗДЕЛА ОБЪЕКТА |


Для постановки всех разделов (группы разделов)., доступных пользователю, на охрану:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. очистить буфер БК клавишей Архив | 2. набрать однозначный или двухзначный номер выбранного раздела |
| 3. нажать клавишу Разделы | 4. нажать клавишу Постановка на охрану |
| 5. набрать шестизначный код доступа пользователя. |  |

Номер раздела 1-16

Код пользователя

XX XXXX



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эмблема ОКОТЦ  620072, Екатеринбург, ул. Высоцкого, 36, тел.:(343) 310-88-00, [www.oko-ek.ru](http://www.oko-ek.ru) | **КЛАВИАТУРА Texecom RKP 16** | RKP4 |

Индикация клавиатуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы «1…16» | **В режиме отображения состояния разделов:**  - погашен, когда номер соответствующего раздела снят с охраны,  - горит ровным красным цветом, когда номер соответствующего раздела поставлен на охрану,  - неравномерно мигает красным цветом, когда в соответствующем разделе зафиксирована тревога,  - равномерно мигает при постановке на охрану во время задержки на выход.  **В режиме отображения состояния шлейфов:**  - погашен, когда соответствующая зона в норме,  - горит ровным красным, когда шлейф зоны находится в тревоге или тревога зафиксирована,  - мигает красным, когда шлейф зоны неисправен. | | |
| Громкоговоритель_1 | - мигает при охранной тревоге | **Авария_1** | - мигает оранжевым при наличии аварии или при отсутствии сети 220 В и разряженном аккумуляторе |
| Постановка на охрану_1 | - погашен, когда все разделы сняты с охраны;  - горит ровным красным цветом, когда все разделы, поставлены на охрану. | Галкка_1 | - погашен, когда индикаторы «1…16» отображают состояние разделов;  - горит ровным зеленым цветом, когда индикаторы «1…16» отображают состояние зон |

**Клавиши управления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы | клавиша для выбора раздела для постановки или снятия с охраны. | **Постановка на охрану** | клавиша постановки на охрану. |
| Архив | клавиша очистки буфера клавиатуры. | Шлейфы | клавиша переключения индикации «1…16» в режим отображения состояния зон и обратно. |


|  |
| --- |
| ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ ОБЪЕКТА |

Для постановки всех разделов, доступных пользователю, на охрану:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. очистить буфер БК клавишей Архив | 2. нажать клавишуПостановка на охрану |
| 3. набрать шестизначный код доступа пользователя. |  |

Код пользователя

XX XXXX



|  |
| --- |
| ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ РАЗДЕЛА ОБЪЕКТА |


Для постановки всех разделов (группы разделов)., доступных пользователю, на охрану:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. очистить буфер БК клавишей Архив | 2. набрать однозначный или двухзначный номер выбранного раздела |
| 3. нажать клавишу Разделы | 4. нажать клавишу Постановка на охрану |
| 5. набрать шестизначный код доступа пользователя. |  |

Номер раздела 1-16

Код пользователя

XX XXXX



|  |
| --- |
| СНЯТИЕ С ОХРАНЫ ОБЪЕКТА |

Код пользователя

XX XXXX



|  |
| --- |
| СНЯТИЕ С ОХРАНЫ РАЗДЕЛА ОБЪЕКТА  Код пользователя  XX XXXX  Номер  раздела 1-16 |

|  |
| --- |
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОДОВ |

Запись пользовательского кода

Очистить буфер БК клавишей Архив.

Набрать восьмизначный код администратора (заводская настройка 00123456), прозвучит звукосхема «Выполнено».

Нажать клавишу 9, прозвучит звучит звукосхема «Выполнено»;

Набрать шестизначный номер пользователя, код которого должен быть записан в конфигурацию прибора, первые две цифры означают номер пользователя (например, 054678 – код пользователя №5), прибор поддерживает до 60 кодов пользователей. После успешного набора кода прозвучит звукосхема «Выполнено» и код будет записан в конфигурацию прибора, на нумерованных индикаторах клавиатуры отобразятся номера разделов, которыми может управлять пользователь, на ПЦН будет передано сообщение «Изменение списка пользователей»;

Выбрать номера разделов, которыми будет управлять пользователь, для этого набрать двузначный номер раздела, при этом зажигается соответствующий нумерованный индикатор. Повторный набор номера гасит нумерованный индикатор и отменяет управление разделом.

Для присвоения права на постановку и снятие разделов нажать клавишу Разделы, для присвоения права только на постановку разделов нажать клавишу , для присвоения прав только на снятие разделов нажать клавишу Шлейфы. После нажатия клавиши прозвучит звукосхема «Выполнено» и в конфигурацию прибора к пользователю будут приписаны выбранные разделы и права на управление разделами.

До записи кода пользователя в конфигурацию прибора, его списка разделов и прав на управление последующие действия могут быть отменены путем нажатия клавиши «Menu» Архив, при этом прозвучит звукосхема «Ошибка». При неоконченной процедуре записи пользовательского кода прибор автоматически возвращается в исходное состояние через 1 минуту бездействия.

Удаление пользовательского кода:

Очистить буфер БК клавишей Архив;

Набрать восьмизначный код администратора (заводская настройка 00123456), прозвучит звучит звукосхема «Выполнено»;

Нажать клавишу 1, прозвучит звучит звукосхема «Выполнено»;

Набрать двузначный номер пользователя, код которого должен быть удален, например 03 и нажать клавишу Разделы, код пользователя будет удален из конфигурации, а прибор вернется в исходное состояние.

До нажатия клавиши Разделы действия по удалению кода пользователя могут быть отменены путем нажатия клавиши Архив, при этом прозвучит звукосхема «Ошибка». При неоконченной процедуре удаления прибор автоматически возвращается в исходное состояние через 1 минуту бездействия.

Изменение кода администратора:

Очистить буфер БК клавишей Архив.

Набрать восьмизначный код администратора (заводская настройка 00123456), прозвучит звукосхема «Выполнено».

Нажать клавишу 9, прозвучит звучит звукосхема «Выполнено».

Набрать новый восьмизначный код администратора, при этом первые две цифры кода должны быть равны 0 (например 00316854). После успешного набора кода прозвучит звукосхема «Выполнено» и код будет записан в конфигурацию прибора, прибор вернется в исходное состояние.

|  |
| --- |
| СНЯТИЕ С ОХРАНЫ ОБЪЕКТА |

Код пользователя

XX XXXX



|  |
| --- |
| СНЯТИЕ С ОХРАНЫ РАЗДЕЛА ОБЪЕКТА  Код пользователя  XX XXXX  Номер  раздела 1-16 |

|  |
| --- |
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОДОВ |

Запись пользовательского кода

Очистить буфер БК клавишей Архив.

Набрать восьмизначный код администратора (заводская настройка 00123456), прозвучит звукосхема «Выполнено».

Нажать клавишу 9, прозвучит звучит звукосхема «Выполнено»;

Набрать шестизначный номер пользователя, код которого должен быть записан в конфигурацию прибора, первые две цифры означают номер пользователя (например, 054678 – код пользователя №5), прибор поддерживает до 60 кодов пользователей. После успешного набора кода прозвучит звукосхема «Выполнено» и код будет записан в конфигурацию прибора, на нумерованных индикаторах клавиатуры отобразятся номера разделов, которыми может управлять пользователь, на ПЦН будет передано сообщение «Изменение списка пользователей»;

Выбрать номера разделов, которыми будет управлять пользователь, для этого набрать двузначный номер раздела, при этом зажигается соответствующий нумерованный индикатор. Повторный набор номера гасит нумерованный индикатор и отменяет управление разделом.

Для присвоения права на постановку и снятие разделов нажать клавишу Разделы, для присвоения права только на постановку разделов нажать клавишу , для присвоения прав только на снятие разделов нажать клавишу Шлейфы. После нажатия клавиши прозвучит звукосхема «Выполнено» и в конфигурацию прибора к пользователю будут приписаны выбранные разделы и права на управление разделами.

До записи кода пользователя в конфигурацию прибора, его списка разделов и прав на управление последующие действия могут быть отменены путем нажатия клавиши «Menu» Архив, при этом прозвучит звукосхема «Ошибка». При неоконченной процедуре записи пользовательского кода прибор автоматически возвращается в исходное состояние через 1 минуту бездействия.

Удаление пользовательского кода:

Очистить буфер БК клавишей Архив;

Набрать восьмизначный код администратора (заводская настройка 00123456), прозвучит звучит звукосхема «Выполнено»;

Нажать клавишу 1, прозвучит звучит звукосхема «Выполнено»;

Набрать двузначный номер пользователя, код которого должен быть удален, например 03 и нажать клавишу Разделы, код пользователя будет удален из конфигурации, а прибор вернется в исходное состояние.

До нажатия клавиши Разделы действия по удалению кода пользователя могут быть отменены путем нажатия клавиши Архив, при этом прозвучит звукосхема «Ошибка». При неоконченной процедуре удаления прибор автоматически возвращается в исходное состояние через 1 минуту бездействия.

Изменение кода администратора:

Очистить буфер БК клавишей Архив.

Набрать восьмизначный код администратора (заводская настройка 00123456), прозвучит звукосхема «Выполнено».

Нажать клавишу 9, прозвучит звучит звукосхема «Выполнено».

Набрать новый восьмизначный код администратора, при этом первые две цифры кода должны быть равны 0 (например 00316854). После успешного набора кода прозвучит звукосхема «Выполнено» и код будет записан в конфигурацию прибора, прибор вернется в исходное состояние.